
Приложение № 5


ТИПОВОЕ  ЗАДАНИЕ
I-го этапа (отборочного) Конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019» на территории Республики Саха (Якутия) в г. Якутске
в номинации «Лучший штукатур»

1. Название и описание номинации
· Название номинации – «Лучший штукатур»;
· В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;
· Штукатурные работы включают оштукатуривание поверхностей стен гипсовой штукатурной смесью и создание структуры декоративной цементной штукатуркой;
· Каждый участник и член жюри должны быть ознакомлены с данным техническим описанием.

2. Объем работ на конкурсе «СТРОЙМАСТЕР»
· Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием;
· Оценка теоретических знаний тестированием.

3. Практическое задание
3.1. Задание включает в себя нанесение штукатурных смесей, заглаживание поверхности гипсовой штукатурки, нанесение декоративной штукатурки.
3.2. На выполнение практического задания отводится 10 часов.
3.3. Качество оштукатуренного основания должно соответствовать параметрам высококачественной штукатуркии категории качества поверхности не ниже К3по СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
3.4. Необходимо уметь:
· производить измерения и контролировать уровни;
· замешивать сухие строительные смеси;
· наносить, разравнивать штукатурные смеси;
· затирать и заглаживать поверхность нанесенной штукатурки;
· создавать структуру декоративной штукатуркой.

4. Теоретические знания
· Общие знания о применяемых материалах;
· Знания технологии выполнения штукатурных работ;
· Техника безопасности.

5. Материалы
В задании используются следующие материалы:
· гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд;
· грунтовка КНАУФ-Мультигрунд или КНАУФ-Бетоконтакт (в зависимости от типа основания);
· цементная штукатурка КНАУФ-Диамант (Шуба или Короед).
· коллер (для декоративного оштукатуривания).

6. Рабочее место
6.1. Каждому участнику предоставляется рабочее место. Рабочая поверхность состоит из двух (или трех) стен, образующих не менее одного прямого угла в месте пересечения.Высота рабочей поверхности стен должна составлять1800-2500мм, суммарная ширина рабочих поверхностей – 2000-2500 мм, при этом ширина одной из них должна быть не менее 1500 мм. Общая площадь рабочей поверхности для оштукатуривания должна составлять 4,5-5.5 м2. Основанием могут служить стены из различных материалов: тяжелого и легкого бетона, кирпича, ячеистого бетона и т.п. При проведении конкурса в специально оборудованных мастерских, рабочей поверхностью могут служить кабинки, выполненные из различных материалов: бетона, кирпича, пазогребневых плит, гипсокартонных листов и т.п.
6.2. Для проведения декоративного оштукатуривания используется одна из поверхностей или отдельная плоскость размерами не менее: высота рабочей поверхности стен должна составлять не менее 1800-2200 мм, суммарная ширина рабочих поверхностей – 1600-2000 мм, при этом края захвата по ширине поверхности должны быть 1200 мм.
6.3. Всем участникам должно быть предоставлено место под инструмент, электрическая розетка/удлинитель для подключения миксера, а также вода для приготовления растворных смесей.

7. Описание практического задания:
Оштукатуривание поверхностей стен штукатурной смесью КНАУФ-Ротбанд. Формируемые углы должны быть равны 90°. Оштукатуриваемые поверхности должны иметь отклонения от горизонтали и вертикали, неровности не более значений, приведенных в СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» для высококачественной штукатурки и категорию качества поверхности не ниже К2.
· Выполнение затирки и заглаживания поверхности после нанесения штукатурки КНАУФ-Ротбанд.
· Выполнение декоративного оштукатуривания на свободную тему цементной штукатуркой КНАУФ-Диамант, создание структуры.

Организаторы предварительно до начала конкурса выполняют грунтование поверхностей.Время на выполнение практического задания:
Первый день: 
· Оштукатуривание поверхности – 6 часов (включая перерыв на обед 1 час и необходимые технологические перерывы).
Второй день: 
· Декоративное оштукатуривание поверхности – 4 часов (включая технологические перерывы).


8. Общий вид и размеры рабочих поверхностей:




9. Порядок выполнения задания:
Первый день.Выполнение Задания (6 часов)
· Оштукатуривание поверхностей смесьюКНАУФ-Ротбанд;
· Проведение рабочих операций, необходимых для достижения качества поверхности не ниже К3;
· Уборка рабочего места.

Второй день. Выполнение Задания (4часа)
· Декоративное оштукатуривание поверхности смесью КНАУФ-Диамант;
· Создание структуры;
· Уборка рабочего места.

10. Критерии оценки.
1. Соблюдение технологии замешивания гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд-10баллов.
2. Соблюдение технологии обработки гипсовых штукатурок КНАУФ – 20баллов.
3. Отсутствие неровностей на поверхности после выполнения задания (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия») – 10баллов
4. Отсутствие отклонений оштукатуренной поверхности по вертикали и горизонтали (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия») -15баллов.
5. Выполнение декоративного оштукатуривания – 15 баллов.
6. Соблюдение техники безопасности при проведении штукатурных работ -5 баллов.
7. Чистота рабочего места при выполнении практического задания и по завершению работ -5 баллов.
8. Выполнение параметров технического задания - 10баллов.
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11. Список рекомендуемых инструментов и СИЗ для выполнения практического задания:
· Рулетка
· Уровень (1500 мм)
· Кельма 
· Сокол
· Угольник строительный (длина сторон не менее 500 мм.)
· Миксер строительный многоскоростной с оборотами не более 700 об/мин. мощностью 1600 кВт, диаметр смесительной насадки 150-160 мм.
· Удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением
· Бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем 90 л.
· Ведро 20 литров – 3 шт
· Подмости
· Щетка «Макловица»
· Правило, h – образный профиль (1500 мм.)
· Правило, профиль трапеция (1500 мм.)
· Гладилка швейцарская нержавеющая 140х500 мм. 
· Гладилка стальная 120х80 мм.
· Шпатель штукатурный, рабочая часть 600 мм.
· Шпатель штукатурный, рабочая часть 300 мм.
· Шпатель штукатурный, рабочая часть 150 мм.
· Шпатель угловой (для внутренних углов 90 град.)
· Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 140х280 мм.
· Перчатки одинарные, обливные
· Респиратор 
· Очки защитные
· Отвес
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