КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

Конкурсное задание Всероссийского этапа
Национального конкурса российских строителей
«СТРОЙМАСТЕР-2016» 
в номинации «Лучший штукатур 2016 года»


Теоретическое задание:
включает в себя тестовую проверку знаний участников в следующих областях:
- область применения цементных и гипсовых смесей;
- технология штукатурных работ 
- применяемые инструменты и сопутствующие материалы
- охрана труда
- оценка качества выполненных работ.
www.knauf.ru

Практическое задание: 
Задание №1. Оштукатуривание поверхности стены из керамического кирпича сухой гипсовой штукатурной смесью КНАУФ Ротбанд.
Задание №2. Оштукатуривание поверхности стены декоративной штукатурной смесью КНАУФ-Диамант в свободном стиле.

Время на выполнение практического задания:
Задание №1 - захватка №1, захватка №2 (3 часа)
Задание №2 - захватка №3 (1,5 часа)

Описание рабочего стенда: 
Задание №1. Две стены (1 - ширина 1500 мм, высота 1800 мм; 2 – ширина 600 мм, высота 1800 мм) из керамического кирпича с сформированным углом в 90°между ними. Общая площадь 3,78 м2.
Задание №2. КНАУФ-лист (ширина 800 мм, высота 1800 мм), закрепленный на стене из керамического кирпича.


Размеры и общий вид стенда:

	 Задание №1
	Задание №2
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Порядок выполнения работ:

Задание №1 (захватка №1, №2)
1. Провешивание поверхности стены
2. Приготовление раствора гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд
3. Нанесение раствора на стену и разравнивание. Необходимо сформировать угол в 90° между поверхностью стен (захватка №1, захватка №2)
4. Выравнивание (подрезка) штукатурного слоя
5. Затирка тёркой с губкой, увлажнённой водой
6. Заглаживание поверхности, подготовка поверхности под оклейку обоями. 

Задание №2
1. Приготовление раствора декоративной штукатурной смеси КНАУФ-Диамант
2. Нанесение раствора на поверхность стены и разравнивание.
3. Создание рисунка, экспозиции за счет фактуры штукатурки и других приспособлений при выравнивании штукатурки


Список предоставляемых инструментов и оборудования организаторами Конкурса:

1. [bookmark: _GoBack]Рулетка
2. Уровень реечный (1500 мм.)
3. Кельма трапеция 160 мм.
4. Угольник строительный (длина сторон не менее 500 мм.)
5. Миксер строительный многоскоростной с оборотами не более 700 об/мин. мощностью 1600 кВт, диаметр смесительной насадки 150-160 мм.
6. Удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением
7. Бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем 90 л. (1-1,5 мешка)
8. Ведро 20 литров
9. Щетка «Макловица»
10. Правило, h – образный профиль (1500 мм.)
11. Правило, профиль трапеция (1500 мм.)
12. Гладилка швейцарская нержавеющая 140х500 мм. 
13. Гладилка  пластиковая 120х280 мм.
14. Гладилка стальная 120х80 мм.
15. Шпатель штукатурный, рабочая часть 600 мм.
16. Шпатель штукатурный, рабочая часть 300 мм.
17. Шпатель штукатурный, рабочая часть 150 мм.
18. Шпатель угловой (для внутренних углов 90 град.)
19. Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 140х280 мм.
20. Перчатки одинарные, обливные
21. Респиратор 
22. Совок 

Примечание: допускается наличие дополнительного собственного инструмента и приспособлений для выполнения творческого задания (задание №2).
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